Rating Gibsea 28

|  |
| --- |
| **Eléments de jauge** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Table | **109** |
| Bateau | **GIBSEA 28 Q** |
| Classe | **C** |
| Groupe de Handicap | **12.0** |
| Coefficient de Vent Léger | **3,2** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Coque** | **Gréement** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Longueur Hors Tout | **850** |
| Longueur à flottaison | **720** |
| Bau | **300** |
| Tirant d'eau | **155** |
| Nature du Lest | **1000** |
| Déplacement Lège | **2700** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Type de gréement | **9/10** |
| Nombre d'étages de barres de flèches | **1** |
| Nombre de paires de bastaques | **0** |
| Longueur du tangon s'il dépasse de l'étrave |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grand-Voile** | **Génois** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Guindant de grande voile | **955** |
| Bordure de grande voile | **320** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Guindant de Foc | **1040** |
| Longueur perpendiculaire au guidant de Foc | **530** |

 |

|  |
| --- |
| **Spi** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Guidant de spinnaker | **1030** |
| La plus grande largeur de spinnaker | **630** |

 |

|  |
| --- |
| **Divers** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| I | **0** |
| J | **0** |

 |