Rating Gibsea 28

|  |
| --- |
| **Eléments de jauge** |
| |  |  | | --- | --- | | Table | **109** | | Bateau | **GIBSEA 28 Q** | | Classe | **C** | | Groupe de Handicap | **12.0** | | Coefficient de Vent Léger | **3,2** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Coque** | **Gréement** |
| |  |  | | --- | --- | | Longueur Hors Tout | **850** | | Longueur à flottaison | **720** | | Bau | **300** | | Tirant d'eau | **155** | | Nature du Lest | **1000** | | Déplacement Lège | **2700** | | |  |  | | --- | --- | | Type de gréement | **9/10** | | Nombre d'étages de barres de flèches | **1** | | Nombre de paires de bastaques | **0** | | Longueur du tangon s'il dépasse de l'étrave |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grand-Voile** | **Génois** |
| |  |  | | --- | --- | | Guindant de grande voile | **955** | | Bordure de grande voile | **320** | | |  |  | | --- | --- | | Guindant de Foc | **1040** | | Longueur perpendiculaire au guidant de Foc | **530** | |

|  |
| --- |
| **Spi** |
| |  |  | | --- | --- | | Guidant de spinnaker | **1030** | | La plus grande largeur de spinnaker | **630** | |

|  |
| --- |
| **Divers** |
| |  |  | | --- | --- | | I | **0** | | J | **0** | |